MANYETİK ARAÇ DEDEKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

* Dış kasası plastik malzemeden imal edilmiş olması gerekmektedir.
* Dedektörde sargı girişi olmalıdır.
* Kontrol kartında kırmızı ledli çalışma ışığı olmalıdır.
* Sargıdan gelen değer yükseldiğinde, kartın üzerinde, aracın dedektörün üstünde olduğunu ve rolenin çekildiğini belirten yeşil led olmalıdır.
* Manyetik araç dedektöründe No kontak ucu olmalıdır.
* Manyetik araç dedektöründe Nc kontak ucu olmalıdır.
* Cihazın ön yüzünde yanlış bağlantıları önlemek amacıyla giriş yerleri belirtilmiş olmalıdır.
* Çevre koşullarına göre çalışma frekansı değişebildiğinde güvenlik olarak tek başına kullanılmamalıdır.
* Dedektör panolara ve ray takılabilmesi için kasasında ray kanalı bulunmalıdır.
* Enerji girişi 220 v olmalıdır.